**Kosztorys ofertowy**

**dla zadania pt.**

**Zagospodarowanie obiektu pałacowego w Sadłowie – izba przyrodnicza**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawawyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość netto |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 |  | **Roboty rozbiórkowe** |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-010354-05-050 | *Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - ostrożne wyjęcie okien**krotność = 1,00* | 15,51 | m2 |  |  |
| 2 | KNR 4-010313-02-060 | *Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek**krotność = 1,00* | 0,60 | m3 |  |  |
| 3 | KNR 4-010313-04-040 | *Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm**krotność = 1,00* | 12,00 | m |  |  |
| 4 | KNR 4-010329-03-060 | *Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych**krotność = 1,00* | 4,20 | m3 |  |  |
| 5 | TZKNBK 19130201-0590-060 | *Rozbiórka 1 m3 pieców kuchennych lub ogrzewczych licowanych kaflami**krotność = 1,00* | 1,76 | m3 |  |  |
| 6 | KNR 4-010428-02-050 | *Rozebranie podłóg białych na półwpust**krotność = 1,00* | 61,40 | m2 |  |  |
| 7 | KNR 4-010428-04-040 | *Rozebranie legarów**krotność = 1,00* | 74,76 | m |  |  |
| 8 | KNR 4-010701-05-050 | *Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach**krotność = 1,00* | 79,60 | m2 |  |  |
| 9 | KNR 4-010609-01-050 | *Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm**krotność = 1,00* | 60,14 | m2 |  |  |
| 10 | KNR 4-010609-02-050 | *Rozebranie podsypek izolacyjnych z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem,za każdy następny 1 cm**krotność = 5,00* | 60,14 | m2 |  |  |
| 11 | KNR 4-010108-11-060 | *Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km**krotność = 1,00* | 17,90 | m3 |  |  |
| 12 | KNR 4-010108-12-060 | *Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km**krotność = 5,00* | 17,90 | m3 |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |  |  |  |
| 2 |  | **Roboty remontowe** |  |  |  |  |
| 13 | KNR 4-010619-03-050 | *Odgrzybianie powierzchni murów z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2,przy użyciu szczotek stalowych**krotność = 1,00* | 79,60 | m2 |  |  |
| 14 | KNR 2-021001-08-050 | *Okna drewniane zespolone wzmocnione dwuszybowe dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2 budownictwa mieszkaniowego,fabryczniewykończone /B.I.nr 8/96/**krotność = 1,00* | 11,03 | m2 |  |  |
| 15 | KNR 2-02W1027-04-050 | *Drzwi zewnętrzne pełne,dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5 m2 wykonane indywidualnie* *krotność = 1,00* | 4,48 | m2 |  |  |
| 16 | KNR 19-010584-02-050 | *Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej. Obróbki blacharskie pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25 cm**krotność = 1,00* | 2,40 | m2 |  |  |
| 17 | KNR 4-010321-02-020 | *Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5 w ścianach z cegieł**krotność = 1,00* | 2,00 | szt |  |  |
| 18 | KNR 4-010621-05-050 | *Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania**krotność = 1,00* | 79,60 | m2 |  |  |
| 19 | KNR 4-010621-06-050 | *Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania - każde następne**krotność = 1,00* | 79,60 | m2 |  |  |
| 20 | KNR 4-010716-02-050 | *Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń ponad 5 m2**krotność = 1,00* | 85,66 | m2 |  |  |
| 21 | KNNR 30605-050-050 | *Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą silikonowymi,z przetarciem tynków (wapno gaszone),ścian* *krotność = 1,00* | 158,46 | m2 |  |  |
| 22 | KNR 2-022004-02-050 | *Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych.Obudowa jednowarstwowa 100-01.**krotność = 1,00* | 3,31 | m2 |  |  |
| 23 | KNNR 30605-05010-050 | *Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą silikonową, z przetarciem tynków (wapno suchogaszone), sufitów**krotność = 1,00* | 60,14 | m2 |  |  |
| 24 | KNR 2-021101-01-060 | *Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego**krotność = 1,00* | 4,21 | m3 |  |  |
| 25 | KNR 2-02W0606-01-050 | *Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe,z folii polietylenowej szerokiej**krotność = 1,00* | 60,14 | m2 |  |  |
| 26 | TZKNBK 19050501-0790-060 | *Ułożenie legarów podłogowych z drewna ciosanego lub twardego**krotność = 1,00* | 0,82 | m3 |  |  |
| 27 | TZKNBK 19070114-1110-050 | *Izolacja wykonana na sucho, pozioma z płyt z wełny mineralnej**krotność = 1,00* | 60,14 | m2 |  |  |
| 28 | KNR 19-010910-02-050 | *Podłogi z desek struganych o grubości 32 mm - modrzew**krotność = 1,00* | 60,14 | m2 |  |  |
| 29 | KNR 19-010912-08-050 | *Lakierowanie Posadzki i parkietu**krotność = 1,00* | 60,14 | m2 |  |  |
| 30 | KNR 19-010584-02-050 | *Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej. Obróbki blacharskie pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25 cm**krotność = 1,00* | 2,40 | m2 |  |  |
| 31 | KNR 2-02W1027-05-050 | *Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1,5 m2,dwukrotnie malowane farbą olejną do gruntowania i farbą olejną nawierzchniową**krotność = 1,00* | 4,92 | m2 |  |  |
| 32 | AW-001-090 | *montaż kominka w formie walca eliptycznego przeznaczony do ogrzewania ok. 100 m2 powierzchni* *krotność = 1,00* | 1,00 | kpl |  |  |
| 33 | AW-001-090 | *Instalacje elektryczne - demontaz starej, montaż nowej, urządzeniani badania instalacji**krotność = 1,00* | 1,00 | kpl |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |  |  |  |
|  |  | **Razem kosztorys:** |  |  |  |  |
|  |  | **Razem kosztorys kwota brutto:** |  |  |  |  |